**talento smart C25 (Classic)**

**Digitale Verteilerschaltuhr mit Astrofunktion, 2 Kanal, integriertes Bluetooth,**

**App Programmierung, 2TE**

Digitale Verteilerschaltuhr mit integrierter Bluetooth Schnittstelle und einfachster Programmierung am Gerät, via App oder am PC. Keine zusätzliche Hardware für die Programmübertragung erforderlich. Manipulationsschutz mittels verschlüsselter Datenübertragung, PIN Schutz und Plombierbarkeit. Tages-, Wochen- und Jahresprogramme mit 500 frei kombinierbaren Schaltbefehlen. Kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. EIN/AUS, Impuls, Zyklus, sonnenauf-, sonnenuntergangsabhängige Schaltbefehle, zufällige Schaltbefehle.

Versorgungsspannung AC/DC 12/24 V, 50-60 Hz; Schaltleistung 2 potentialfreie Wechsler mit Nulldurchgangserkennung 16 A/250 V AC; 600W LED Last; 8 Jahre Gangreserve; Unverlierbare Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²; Hochauflösendes Dot-Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung; Automatikbetrieb, Fix EIN/AUS, Override;

Maße: 90 x 35,5 x 60 mm (H x B x T)

Fabrikat: Grässlin

Typ: talento smart C25

Artikel Nr.: 43.03.0003.1