**talento smart CE2 (Kanalerweiterung)**

**Digitales Erweiterungsmodul für S25, 2 Kanal erweiterbar, integriertes Bluetooth,**

**App Programmierung, 2TE**

Erweiterungsmodul mit integrierter Bluetooth Schnittstelle für digitale Verteilerschaltuhr talento smart S25. Keine zusätzliche Hardware für die Programmübertragung erforderlich. Manipulationsschutz mittels verschlüsselter Datenübertragung, PIN Schutz und Plombierbarkeit. Tages-, Wochen- und Jahresprogramme mit 800 frei kombinierbaren Schaltbefehlen. Kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. EIN/AUS, Impuls, Zyklus, sonnenauf-, sonnenuntergangsabhängige Schaltbefehle, zufällige Schaltbefehle.

Versorgungsspannung 110-230 V, 50-60 Hz; Schaltleistung 2 potentialfreie Wechsler mit Nulldurchgangserkennung 16 A/250 V AC; 600W LED Last; Unverlierbare Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²; Hochauflösendes Dot-Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung; Automatikbetrieb, Fix EIN/AUS, Override; Maße: 90 x 35,5 x 60 mm (H x B x T)

Fabrikat: Grässlin

Typ: talento smart CE2

Artikel Nr.: 43.04.0004.1